|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FRS/GMRS CHANNELS** | | **POWR Watts** | |  |
| **Channel** | **Frequency** | **FRS** | **GMRS** | **Notes** |
| 1 | 462.5625 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 462.5875 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 462.6125 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | 462.6375 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | 462.6625 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | 462.6875 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | 462.7125 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | 467.5625 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 9 | 467.5875 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 10 | 467.6125 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 11 | 467.6375 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 12 | 467.6625 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 13 | 467.6875 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 14 | 467.7125 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 15 | 462.55 | 2 | 50 | 1,2 |
| 16 | 462.575 | 2 | 50 | 1,2 |
| 17 | 462.6 | 2 | 50 | 1,2 |
| 18 | 462.625 | 2 | 50 | 1,2 |
| 19 | 462.65 | 2 | 50 | 1,2 |
| 20 | 462.675 | 2 | 50 | 1,2 |
| 21 | 462.7 | 2 | 50 | 1,2 |
| 22 | 462.725 | 2 | 50 | 1,2 |
| NA | 467.55 | NA | 50 | 3 |
| NA | 467.575 | NA | 50 | 3 |
| NA | 467.6 | NA | 50 | 3 |
| NA | 467.625 | NA | 50 | 3 |
| NA | 467.65 | NA | 50 | 3 |
| NA | 467.675 | NA | 50 | 3 |
| NA | 467.7 | NA | 50 | 3 |
| NA | 467.725 | NA | 50 | 3 |
|  |  |  |  |  |

NOTES:

1, Shared FRS and GMRS simplex

2. GMRS repeater output

3. GMRS repeater input only

Source: The Radio Reference WIKI